**HOW TO LOOK SEQUENTIALLY IN ALL .LOG FILES**

cd $IMX\_TRACE/spl\_trace/

rav4

**1. tel\_listener.log**

22 14:31:10,548527: 2049. 4014. recv from: ConnId 0, socket [6] [192.9.202.56] 7755.  
 [181 **DNIS** 0 8094123  
180 **ANI** 0 8080313  
**101 LINE 0 CONNECTED**

**=>тук жестионера прави отворена линия**

22 14:31:10,731927: 4064. 0 **GESTIONNERE** **number** detected. acExtNumberDB: [08080313] acToken: [8080313]

**=>тук го засичаме, че е жестионер tel\_ges\_info.poste\_tel**

==========================

**2. tel\_admin.log**

22 14:31:17,752619: 1049. qiCampaignSurnCoef[75] qiCampaignSurnCoefA[0] viDBTempsDeReponse[0] iRecherchesDBEnCours[0] dGestLibres[1.000000] qiMaxMcr[0]  
22 14:31:17,752633: 1030. **StartCallsDBAutomatic** [A80000EP][1]  
22 14:31:17,855920: 1031. [O] [LOCAL] [1607459] [810887752080] [2204270005] [A80031BO] [Y] [RT] dyn.select [2513] bytes  
22 14:31:17,947362: 1000. categ [A80000EP] doss [2204270005] inc\_etat\_pb:[N] critere:[%RAA%], critere\_lang:[], nomfichier:[] qstrCritereDetails[]

**=>стартираме процесването на обаждането**

===========

**3. tel\_task\_manager.log**

22 14:31:18,293571: 2183. Sending message to client - **message=<PCALL 810887752080 29**  
> file <tel\_task\_manager.pcs> line <7188> conn\_id <0>  
22 14:31:18,293649: 2185. Bytes send <22>, data <PCALL 810887752080 29

**=>пращаме команда за обаждане**

=========

**4. tel\_listener.log**

22 14:31:18,388385: 2049. 4014.dispatching: **[101 LINE 29 OPEN 810887752080**]  
22 14:31:18,388403: 2020. CITS line 29 from connection 0 is converted to iMX TEL line 29  
22 14:31:18,388432: 4044. line 29 set to O (O), tel n=[810887752080] [810887752080], 1  
22 14:31:18,388446: 4231. After loop gSOCKETCITSCONNBUFFER []  
22 14:31:19,389706: 2049. 4014. recv from: ConnId 0, socket [6] [192.9.202.56] 7755.  
[101 LINE 29 ALERTING 810887752080]  
22 14:31:19,389818: 2049. 4014.dispatching: **[101 LINE 29 ALERTING 810887752080**]  
22 14:31:19,389863: 2020. CITS line 29 from connection 0 is converted to iMX TEL line 29  
22 14:31:19,389903: 4044. line 29 set to A (A), tel n=[810887752080] [810887752080], 1  
22 14:31:19,389931: 4231. After loop gSOCKETCITSCONNBUFFER []  
22 14:31:32,007848: 2049. 4014. recv from: ConnId 0, socket [6] [192.9.202.56] 7755.  
 [101 LINE 29 CONNECTED 810887752080  
]  
22 14:31:32,007935: 2049. 4014.dispatching: **[101 LINE 29 CONNECTED 810887752080**

=====================

**5. tel\_task\_manager.log**

22 14:31:32,763585: 2183. Sending message to client **- message=<RTRANSFER** 29 0  
> file <tel\_task\_manager.pcs> line <7128> conn\_id <0>  
22 14:31:32,763644: 2185. Bytes send <15>, data <**RTRANSFER** 29 0

**=>команда за свързване**

==============

**6. tel\_listener.log**

22 14:31:32,809289: 2049. 4014. recv from: ConnId 0, socket [6] [192.9.202.56] 7755.  
 [101 LINE 0 TRANSFERRED 29  
101 LINE 29 TRANSFERRED 0  
190 RECORDING 29 0 20220722\_143132\_29\_810887752080\_0\_8080313.wav  
]  
22 14:31:32,809351: 2049. 4014.dispatching: [101 LINE 0 **TRANSFERRED** 29

**=>информация от CITS че вече си говорят**

]  
22 14:31:58,896668: 2049. 4014.dispatching: [101 LINE 29 **DROPPING** 810887752080

**=>дебитора е затворил**